Contrôleur Wifi TPLink AC50

Cette page accueille certaines manipulations pour paramétrer un controleur wifi ac50

Contributeur

(SISR2-2020) Aloïs Noël

Paramétrage Réseau

Les IP utiliser seront a changer selon votre contexte (dans les exemples présent j'utiliserai les IP de mon contexte).

Attribution du Vlan sur deux ports.

Création d'une interface virtuelle sur le routeur contexte.

Faire des routes.

Configuration du Controleur Wifi

Network

Interface

Paramétrage de l'interface

+add Interface name : GE1 vlan : --- connection type : Static IP Ip address : 192.168.22.189 subnet mask : 255.255.255.0 défault gateway : 192.168.22.254 MTU : 1500 Primary DNS : 172.20.168.100 secondary DNS : Mac address : B0-4E-26-F2-7A-04

DHCP Server

Paramétrage du serveur DHCP délivrer par le Contrôleur wifi (si passage d'un routeur faire un relais DHCP)

+add Interface : GE1 starting IP : 192.168.22.1 ending IP : 192.168.22.99 lease time : 460 default gateway : 192.168.22.254 Default Domain : Primary DNS : 172.168.22.100 Secondary DNS :

AP Control

AP Settings

Quand vous connecter des Access Point vous pouvez les voires remonter dans le default groupe,

Vous pouvez aussi les modifiers selon le nom que vous souhaitez leur donner le SSID ou autre.

Vous assurez que vos Access Point remonte dans votre Controleur.

Wireless

Wireless Service

Création du SSID

Status : enable SSID : Wifi_Intervenant Description : AP Isolation : Disable SSID Broadcast : Enable Security : WPA-PSK/WPA2-PSK Authenticiation Type : WPA2-PSK Encryption : AES Group Key Update Period : 86400 PSK Password : W1f1@mp5

Authentication

Portal Authentication

Crée un portaille d'authentification post first login avec Voucher

+add Page name : Login_Intervenant Authentication Type : Voucher Page Title : Wifi_Intervenant Background : Picture Welcome Information : Wifi_Intervenants Copyright : TTS Description :

Voucher Management

Crée des clés d'identification voucher pour donnée accès a des données sur le réseau.

Create Voucher code lenght : 6 amount : 20 type : single use duration time : 8 : Hour