AP Cisco

Les bornes sont accessibles en telnet.

Activation de l'interface Web

Pour activer l'interface Web, on procède en deux étapes :

redéfinir le mot de passe enable :

enable secret <motDePasse>

activation du serveur http :

ip http server

On accède alors à l'interface avec le compte cisco / <motDePasse>.

Les manipulations par l'interface Web sont assez aléatoires. On se limitera à s'en servir pour visualiser l'environnement.

Configuration d'un accès Wifi