AP Cisco

Les bornes sont accessibles en telnet.

Administration

Les bornes sont administrables en telnet sur l'IP 172.30.51.<numeroAP>.

On peut aussi s'y connecter par le port console (non réussi avec les outils de la section).

Il est aussi possible de passer par l'interface Web.

Activation de l'interface Web

Pour activer l'interface Web, on procède en deux étapes :

redéfinir le mot de passe enable :

enable secret <motDePasse>

activation du serveur http :

ip http server

On accède alors à l'interface avec le compte cisco / <motDePasse>.

Les manipulations par l'interface Web sont assez aléatoires. On se limitera à s'en servir pour visualiser l'environnement.

En ligne de commande (CLI), on se connecte en mode standard et on passe en administration avec la commande

enable

On passe en configuration code lscript>conf t</code>

Nommer l'AP

hostname <nomAP>

Configuration d'un accès Wifi