Switch ATI

Les switches ATI de la section sont des équipements de niveau 2 supportant VLAN, 802.1Q, l'agrégation de liens, le protocole Spanning Tree (STP).

Administrer par le port console

L'administration par port console utilise les paramètres suivants :

Bits de données : 8 bits

Bit stop = 1 bit

Bit de parité : aucun (none)

Contrôle de flux de données : XON/XOFF

Débit : 115200 bits/s

Le compte par défaut est manager / friend

Mode d'accès

Une fois établie la connexion avec le switch (par le réseau ou le câble console), on tombe sur le niveau sans privilèges qui permet quelques manipulations de diagnostic.

switch>

On passera dans le mode privilège grâce à la commande enable de manière à pouvoir réaliser la sauvegarde notamment.

switch> enable switch#

On pourra passer en mode configuration pour réaliser le paramétrage du switch

conf

Réinitialiser le switch

La réinitialisation passe par un appui continu sur le bouton reset présent en façade. La réinitialisation nécessite parfois plusieurs réinitialisations.

Visualiser la configuration

On peut connaître de multiples éléments de la configuration. On utilise la commande show depuis le niveau mode privilège.

Voir l'ensemble du paramétrage

sho run

Voir la configuration des vlan

sho vlan

Voir le paramétrage ip

sho ip interface

Accès aux interfaces

Les interfaces sont nommées e1 à e16 (ethernet 100 Mbps) et g1 (ethernet 1 Gbps). L'accès à une interface s'écrit :

interface ethernet e<n°_interface>

L'accès à une plage d'adresse s'écrit :

interface range ethernet e(<no_départ>-<no_fin>)

Pour une plage non continue, on utilisera des virgules :

interface range ethernet e(<no_départ>-<no_fin>, <n°_autreInterface>)

Créer un VLAN

La création de VLAN se passe en deux temps :

Déclarer le vlan

Le paramétrer et l'activer

Déclarer un VLAN

vlan database vlan <n°_vlan>

Paramétrer le VLAN

interface vlan <n°_vlan> name <nom_du_vlan>

Mettre un port dans un VLAN

interface ethernet <numero_interface> //ou interface range... pour une plage de ports switchport mode access switchport access vlan <n°_vlan>

Mettre un port en 802.1Q

interface ethernet <numero_interface> //ou interface range... pour une plage de ports switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add <n°_vlan> //si on ajoute 1 VLAN switchport trunk allowed vlan add all //si on ajoute tous les vlan

Définir le paramétrage adresse IP

Pour l'administrer à distance, il faudra disposer d'un port dans le VLAN ou que le VLAN passe dans un port en 802.1Q.

Les switch de niveau 2 n'ont qu'une adresse IP, celle qui permet de l'administrer à distance. Il faut affecter une IP à un VLAN.

interface vlan <N°_vlan> ip address <ip> <masque> ip default-gateway <ip_passerelle>

Accès Telnet

L'accès Telnet nécessite d'activer le service

line telnet password <mot_passe_telnet> //apparemment pas nécessaire login authentication default

Accès SSH

L'accès Telnet nécessite d'activer le service

line ssh password <mot_passe_telnet> //apparemment pas nécessaire login authentication default

Configurer le Spanning Tree

Définir la priorité du switch

spanning-tree priority [valeur]

Sauvegarder la configuration

Un switch utilise la mémoire vive pour son paramétrage. Il est nécessaire d'inscrire les modifications dans la mémoire permanente pour les retrouver suite à une coupure électrique.

Sauvegarde locale

Pour inscrire la configuration de manière permanente dans le switch, on utilisera la commande :

copy running-config startup-config

Sauvegarde distante

On peut aussi faire une copie de la configuration sur un serveur tftp distant

copy running-config tftp://<ip_serveur>/<nom_fichier>

Il sera aussi possible de restaurer cette configuration sur un switch (paramétré avec une adresse IP).

copy tftp://<ip_serveur>/<nom_fichier> running-config

Réinitialisation du switch ATI

Si l'on veut réinitialiser le switch l'on devra contacter le support ATI.