Switch Cisco

Administrer par le port console

L'administration par port console utilise les paramètres suivants :

Bits de données : 8 bits

Bit stop = 1 bit

Bit de parité : aucun (none)

Contrôle de flux de données : XON/XOFF

Débit : 9600 bits/s

Mode d'accès

Une fois établie la connexion avec le switch (par le réseau ou le câble console), on tombe sur le niveau sans privilèges qui permet quelques manipulations de diagnostic.

switch>

On passera dans le mode privilège grâce à la commande enable de manière à pouvoir réaliser la sauvegarde notamment.

switch> enable switch#

On pourra passer en mode configuration pour réaliser le paramétrage du switch

conf t

Réinitialiser le switch

La réinitialisation passe par un appui long sur le bouton en façade.

Si on a accès à la console, on peut aussi utiliser la syntaxe

write erase

Visualiser la configuration

On peut connaître de multiples éléments de la configuration. On utilise la commande show depuis le niveau mode privilège.

Voir l'ensemble du paramétrage

sho run

Voir la configuration des vlan

sho vlan

Voir le paramétrage ip

sho ip interface

Accès aux interfaces

Les interfaces sont nommées fa0/<n°_interface> (ethernet 100 Mbps) et gi0/<n°_interface> (ethernet 1 Gbps).

L'accès à une interface s'écrit

interface fastethernet<N°_interface>

ou

interface gigabit <N°_interface>

Remarque : s'il y a plusieurs modules d'interface, fa0/x peut-être décliné en fa1/x, etc.

L'accès à une plage d'adresse s'écrit :

interface range fa0/<n°départ>-<n°fin>

Créer un VLAN

La création de VLAN se passe en deux temps :

Déclarer le vlan

Le paramétrer et l'activer

Déclarer un VLAN

vlan <n°_vlan>

Paramétrer le VLAN

interface vlan <n°_vlan> name <nom_du_vlan>

Mettre un port dans un VLAN

interface <numero_interface> switchport mode access switchport access vlan <n°_vlan>

Mettre un port en 802.1Q

interface <numero_interface> switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add <n°_vlan> switchport trunk allowed vlan all

Définir le paramétrage adresse IP

Pour l'administrer à distance, il faudra disposer d'un port dans le VLAN ou que le VLAN passe dans un port en 802.1Q.

Les switch de niveau 2 n'ont qu'une adresse IP, celle qui permet de l'administrer à distance. Il faut affecter une IP à un VLAN.

interface vlan <N°_vlan> ip address <ip> <masque> ip default-gateway <ip_passerelle>

Activer l'accès distant

Accès par interface Web

On peut activer l'accès à l'interface Web en 3 étapes :

activer le service

préciser le mode d'authentification

créer un utilisateur avec les privilèges

http server http authentication local ip http port <numero_port> //option possible username <nom_user> privilege 15 secret 0 <mot_passe>

Accès Telnet

L'accès Telnet nécessite la définition d'un mot de passe pour le passage en mode enable :

enable password <mot_passe> //ou avec 0 si le mot de passe est saisi en clair ou 5 si on fournit le hachage du mot de passe enable secret {0|5} <mot_passe>

On peut ensuite accorder la connexion distante :

line vty 0 4 //les valeurs numériques correspondent au niveau de privilège password <mot_passe_telnet> login

Accès SSH

L'accès SSH nécessite la présence d'un compte local dans le matériel. A n'ajouter que s'il n'existe pas déjà

username <nom_user> secret {0|5} <motpasse>

On doit ensuite configurer SSH lui-même en choisissant la version 2, la 1 étant obsolète

ip ssh version 2

Et, enfin, ouvrir l'accès distant :

line vty 0 4 login local transport input ssh

Sauvegarder la configuration

Un switch utilise la mémoire vive pour son paramétrage. Il est nécessaire d'inscrire les modifications dans la mémoire permanente pour les retrouver suite à une coupure électrique. Cette sauvegarde se fait depuis le mode privilège (sortir du mode config).

Sauvegarde locale

Pour inscrire la configuration de manière permanente dans le switch, on utilisera la commande :

copy running-config startup-config

Sauvegarde distante

On peut aussi faire une copie de la configuration sur un serveur tftp distant

copy running-config tftp://<ip_serveur>/<nom_fichier>

Il sera aussi possible de restaurer cette configuration sur un switch (paramétré avec une adresse IP).

copy tftp://<ip_serveur>/<nom_fichier> running-config

Agrégation de liens LACP

L'agrégation consiste à cumuler plusieurs ports comme un groupe unique. On utilise le terme port-channel ou channel-group, ceci étant réalisé par le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad).

L'agrégation assure :

de la répartition de charge : les ports du groupe sont actifs simultanément

de la tolérance de panne : le groupe assure la communication même en cas de rupture d'un des liens

Affectation d'un port à un agrégat

interface <interface> channel-group <numeroAgrégat> mode <modeagregat>

Remarque : une fois intégré dans un agrégat, le port n'est plus pris en compte isolément (trunk, access). La seule action qui le concerne est le shutdown ou la configuration channel-group

le numéro est entre 1 et 6, tous les ports dans le même agrégat fonctionneront communément

le mode est au choix :

active Enable LACP unconditionally
auto Enable PAgP only if a PAgP device is detected
desirable Enable PAgP unconditionally
on Enable Etherchannel only
passive Enable LACP only if a LACP device is detected

Configuration de l'agrégat

L'agrégat devient une interface au même titre qu'un port. On peut donc la mettre en mode trunk, en mode access, l'allumer ou l'éteindre, etc.

Exemple

interface port-channel 1 switchport mode trunk

Visualisation des configurations LACP

Visualiser l'état global de la configuration

sho etherchannel

Visualiser le détail de la configuration

show interface etherchannel

Configurer le Spanning Tree

Dans la copie d'écran suivante le switch est root pour les vlans 1 à 100. Puis on affiche les données spanning-tree pour le vlan 4.

spanning-tree vlan 1-100 root primary end show spanning-tree vlan 4 VLAN04 Spanning tree enabled protocol rstp Root ID Priority 24726 Address 0026.525b.3500 This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 24726 (priority 24576 sys-id-ext 4) Address 0026.525b.3500 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300 sec Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ------------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Gi0/1 Desg FWD 19 128.9 P2p switch#

Dans l'exemple, l'interface prioritaire sera gi0/1 pour les vlans 1 à 100.

interface gigabitEthernet 0/1 spanning-tree vlan 1-100 port-priority 64 end

Afficher la configuration des vlan

Pour afficher la configuration il suffit de taper la commande suivante

show spanning-tree vlan 4

Configurer le SNMP

La configuration de SNMP consiste à définir la communauté et les droits d'accès associés.

snmp-server community <nom_communauté> <droits>

Les droits sont :

RO : Lecture seule, permet de lire les informations

RW : Lecture/écriture, permet d'affecter des paramétrages via SNMP

Mirorring de port

Il est possible de renvoyer le trafic de certains ports vers un port destination, pour éffectuer du monitoring (détection d'intrusion, métrologie, etc). On définit :

la source : les ports dont on veut relever le trafic

la destination : le port vers lequel on recopie le trafic

monitor session <numero_session> source interface <liste_ports> monitor session <numero_session> destination interface <port_miroir>

le <numero_session> permet d'effectuer plusieurs renvois. il doit être identique entre les deux lignes

la <liste_ports> est une combinaison de ports et range séparés par des virgules (exemple : Gi1/0/1 - 3 , Gi1/0/5 - 22, Gi1/0/24)

Sources complète et détaillée

Pour avoir la documentation complète et détaillée aller sur ce lien : https://www.clemanet.com/spanning-tree.php#haut