Checklist des choses à contrôler

<todo>Contrôler les branchements</todo>
<todo>S'assurer d'être dans le bon VLAN</todo>
<todo>Tester la communication entre équipements</todo>
<todo>Vérifier le firewall/filtrage</todo>
<todo>Redémarrer le service</todo>
<todo>Tester la communication vers l’extérieur</todo>
<todo>Tester la résolution DNS</todo>
<todo>Vérifier le nom de la machine (hosts, DNS, …)</todo>
<todo>Contrôler la cohérence de l’adressage (IP, masque, passerelle, DNS)</todo>
<todo>Vérifier l’existence d’une route</todo>
<todo>Vérifier l’existence d’une règle de translation</todo>
<todo>Vérifier le port</todo>
<todo>Vérifier la version du protocole (http/https, snmpV1/V2,…)</todo>
<todo>Vérifier la compatibilité du client et du serveur (version, OS, …)</todo>
<todo>Vérifier les chemins d’accès</todo>
<todo>Vérifier le « bind address » (adresse sur laquelle le service est joignable)</todo>
<todo>Tracer la route pour repérer le point de panne (tracert/traceroute)</todo>
<todo>Vérifier les logs</todo>