Switch DLINK

Les switches DLINK DL3128 de la section sont des switches administrables par interface Web, sur l'IP par défaut (10.90.90.20 / 16).

Administrer par le port console

L'administration par port console utilise les paramètres suivants :

Bits de données : 8 bits

Bit stop = 1 bit

Bit de parité : aucun (none)

Contrôle de flux de données : aucun (none)

Débit : 9600 bits/s

Créer un VLAN

Mettre un port dans un VLAN

Mettre un port en 802.1Q

Configurer le Spanning Tree

Définir le paramétrage adresse IP