Gérer FAN (fully automated Nagios)

Installer le serveur

FAN est une installation préconfigurée sur un système CentOS. Il faut donc télécharger la dernière Iso et suivre les étapes de configuration.

Configurer un hôte

Configuration de l'hôte côté serveur : aller sur Centreon

Ajouter l'hôte sur configuration, Hosts, add

Ajouter les informations liées au serveur

HOST NAME : Nom du serveur exemple : NOTICES

IP Address : Adresse IP du serveur exemple : 172.20.51.117

Add template : Dire sur quoi tourne la machine exemple : Serveur-linux

Create Services linked o the Template too : Créer des services selon la machine renseignée. Exemple : mettre NO

Check period : Sélectionnez la période sur laquelle les tests vont être réalisés. Exemple : 24×7 (24h/24h 7j7)

Check Command : Choisir le test à effectué exemple : Check_Centreon_Ping (Ping de la machine)

Args : Détermination du seuil d'alerte

Max Check Attemps : Nombre d'essais avant déclaration d'incident. Exemple : 5 ping de la machine après le serveur est considéré comme ayant un accident

Normal Check Interval : Intervalle d'essai de ping. Exemple : 1*60 secondes (1 ping toute les 60 secondes)

Retry Check Interval : Intervalle d'essai de ping après échec du ping d'intervalle normal exemple : 1×60 secondes

Active Checks Enable (activer le test) exemple : YES (active le test sélectionné dans check command)

Passive Checks Enable : Test passivement

Ajouter le serveur

Aller dans Configuration, Monitoring Engines et cocher selon les besoins puis export :

Generate Configuration Files : Pour créer un fichier de configuration

Run monitoring engine debug (-v) : Lance le debug du service de supervision

Move export Files : Déplace l'export du fichier de configuration

Restart Monitoring Engine : Relancer le service de supervision

Include Comments : inclure dans le fichier de configuration des commentaires

Method : Choisir la méthode de relance (exemple : Restart)