Switch HP

Administrer par le port console

L'administration par port console utilise les paramètres suivants :

Bits de données : 8 bits

Bit stop = 1 bit

Bit de parité : aucun (none)

Contrôle de flux de données : XON/XOFF

Débit : 9600 bits/s

Mode d'accès

Une fois établie la connexion avec le switch par le câble console, on tombe sur le niveau sans privilèges qui permet quelques manipulations de diagnostic.

switch>

On passera dans le mode privilège grâce à la commande enable de manière à pouvoir réaliser la sauvegarde notamment.

switch> enable switch#

On pourra passer en mode configuration pour réaliser le paramétrage du switch

conf t switch-2510-24(config)#

Réinitialiser le switch

La réinitialisation passe par un appui long sur le bouton en façade via un pin.

Si on a accès à la console, on peut aussi utiliser la syntaxe

erase startup-config

Visualiser la configuration

On peut connaître de multiples éléments de la configuration. On utilise la commande show depuis le niveau mode privilège.

Voir l'ensemble du paramétrage

show running-config

Voir la configuration des vlan

show vlans

Voir le paramétrage ip

show ip

Accès aux interfaces

Les interfaces sont nommées ethernet0/<n°_interface>.

L'accès à une interface s'écrit

interface ethernet<N°_interface>

Remarque : s'il y a plusieurs modules d'interface, ethernet0/x peut-être décliné en ethernet1/x, etc.

Créer un VLAN

La création de VLAN se passe en deux temps :

Déclarer le vlan

Le paramétrer et l'activer

Déclarer et Paramétrer un VLAN

vlan <n°_vlan> name <nom_du_vlan>

Supprimer un VLAN

switch(config)# no vlan 10

Mettre un/des port(s) dans un VLAN

vlan <n°_vlan> untagged ethernet <numero_interface> vlan <n°_vlan> untagged ethernet <NumInterfaceDebut>-<NumInterfaceFin>

Mettre un port en 802.1Q

vlan<n°_vlan> tagged (ethernet) <numero_interface>

Définir le paramétrage adresse IP

vlan <N°_vlan> ip address <ip> <masque> ip default-gateway <ip_passerelle>

Activer l'accès distant

SSH et Telnet

switch(config)# crypto key generate ssh switch(config)# ip ssh switch(config)# ip ssh timeout 120 switch(config)# ip ssh version2
switch(config)# no telnet-server
switch# show telnet switch# show ip ssh

Accès Telnet

L'accès Telnet nécessite la définition d'un mot de passe pour le passage en mode enable :

#enable password <mot_passe> //ou #enable secret <niveau_privilege> <mot_passe>

On peut ensuite accorder la connexion distante :

#line vty 0 4 //les valeurs numériques correspondent au niveau de privilège password <mot_passe_telnet> login

Accès via l'interface Web

Pour accéder à l'interface web d'administration, il est nécessaire de configurer l'adresse IP de gestion du switch et d'activer le service web Étape 1 : Configuration de l'adresse IP de gestion

switch(config)#vlan 1 switch(config-vlan)#ip address <adresse_ip> <masque_sous_reseau> switch(config)#exit

Étape 2 : Activer le serveur Web

switch(config)#web-management enable

Étape 3 : Activer HTTPS (optionnel mais recommandé)

switch(config)#web-management ssl

Accès à l'interface Web

Pour HTTP : http://<adresse_ip> Pour HTTPS : https://<adresse_ip>

Sauvegarder la configuration

Un switch utilise la mémoire vive pour son paramétrage. Il est nécessaire d'inscrire les modifications dans la mémoire permanente pour les retrouver suite à une coupure électrique. Cette sauvegarde se fait depuis le mode privilège (sortir du mode config).

Sauvegarde locale

Pour inscrire la configuration de manière permanente dans le switch, on utilisera la commande :

copy running-config startup-config

Sauvegarde distante

On peut aussi faire une copie de la configuration sur un serveur tftp distant

copy running-config tftp://<ip_serveur>/<nom_fichier>

Il sera aussi possible de restaurer cette configuration sur un switch (paramétré avec une adresse IP).

copy tftp://<ip_serveur>/<nom_fichier> running-config

Configurer le Spanning Tree

Dans la copie d'écran suivante le switch est root pour les vlans 1 à 100. Puis on affiche les données spanning-tree pour le vlan 4.

switch(config)#spanning-tree vlan 1-100 root primary switch(config)#end switch#show spanning-tree vlan 4 VLAN04 Spanning tree enabled protocol rstp Root ID Priority 24726 Address 0026.525b.3500 This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 24726 (priority 24576 sys-id-ext 4) Address 0026.525b.3500 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300 sec Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ------------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Gi0/1 Desg FWD 19 128.9 P2p switch#

Dans l'exemple, l'interface prioritaire sera gi0/1 pour les vlans 1 à 100.

switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1 switch(config-if)#spanning-tree vlan 1-100 port-priority 64 switch(config-if)#end

Afficher la configuration des vlan

Pour afficher la configuration il suffit de taper la commande suivante

switch#show spanning-tree vlan 4

Configurer le SNMP

La configuration de SNMP consiste à définir la communauté et les droits d'accès associés.

snmp-server community <nom_communauté> <droits>

Les droits sont :

RO : Lecture seule, permet de lire les informations

RW : Lecture/écriture, permet d'affecter des paramétrages via SNMP

Mirorring de port

Il est possible de renvoyer le trafic de certains ports vers un port destination, pour éffectuer du monitoring (détection d'intrusion, métrologie, etc). On définit :

la source : les ports dont on veut relever le trafic

la destination : le port vers lequel on recopie le trafic

#monitor session <numero_session> source interface <liste_ports> #monitor session <numero_session> destination interface <port_miroir>

le <numero_session> permet d'effectuer plusieurs renvois. il doit être identique entre les deux lignes

la <liste_ports> est une combinaison de ports et range séparés par des virgules (exemple : Gi1/0/1 - 3 , Gi1/0/5 - 22, Gi1/0/24)

Sources complète et détaillée

Pour avoir la documentation complète et détaillée aller sur ce lien : https://www.clemanet.com/spanning-tree.php#haut