PFsense

par Erwan RAMETTE et Valentin BIGOT

Installation

Créer une clé bootable avec l'iso pfsense

Installer une carte réseau supplémentaire car besoin de 2 carte réseau (1 entrées / 1 sorties)

Configuration

Désigner la cartes réseau wan et la lan avec le menu de démarage pfSense.

Une fois fait, on bien ça :

On branche une machine dans le réseau lan du pfsense et on adresse l'ip dans le réseau lan

On paramètre le dns (172.20.168.100 dans notre cas) et le dhcp sur notre pfSense :

Il faut aussi mettre le dns dans la configuration générale du pfsense

Ensuite on fait les routes sur le pfsense et sur l'ensemble des routeurs (y compris Livebox)

Vous pouvez ensuite mettre vos règles de pare-feu dans Pare-feu > Règles

Logs

Pour effectuer les logs des utilisateurs, dans CHAQUE règles du Pare-feu, il faut activer ceci :

Vous pouvez ainsi voir tout les logs dans Etat > Journaux Système > Pare-feu

Sauvegarde

Pour sauvegarder votre configuration pfsense, vous aller dans : Diagnostics > Sauvegarde & Restauration

Il faut activer “Include extra data” afin d'avoir la configuration du DHCP (DHCP Server).

Vous pouvez ensuite télécharger votre fichier :