RIP

Le service RIP (Routing Information Protocol) permet de diffuser les routes entres plusieurs routeurs de façon automatique.

Configuration

Sur le Switch/routeur CDR-CSTD

CDR-CSTD (config)# router rip CDR-CSTD (config-routeur)# version 2 CDR-CSTD (config-routeur)# network <adresse du réseau>

exemple :

CDR-CSTD (config-routeur)# network 192.168.90.0

Cette configuration sera à effectuer sur chaque routeur pour qu'il diffuse ses routes automatiquement.

La commande show ip route permet de vérifier le paramétrage. Elle indique les routes statiques (S), diffusées via RIP (R) et les routes connectées (C).

Maillard Nicolas

Leconte Brian