Switches niveau 3

Les switches de niveau 3 sont des switches à part entière. Ils appliquent donc les même paramétrages que les switches de niveau 2.

On y ajoute les fonctions de niveau 3 voir ici:

adresses IP multiples

routage

protocole RIP

Définition du mode d'un port

Un port est :

soit en mode “routeur”

interface <nom_interface> no switchport

soit en mode “switch”

interface <nom_interface> switchport

Affectation des adresses IP

Les adresses IP sont affectées directement à un port en mode “routeur” (no switchport) ou à un vlan (interface vlan <num_vlan>)

#ip address <ip> <masque>

Mettre le switch de niveau 3 en mode "routeur"

Effectuer la commande en mode '#conf t'

ip routing