VTP

Le protocole VTP (Virtual Trunking Porotocol) permet de diffuser, de modifier et de supprimer des Vlans sur un switch serveur qui les diffusera automatiquement sur les autres switchs paramétrés en mode client dans le même domaine VTP.

Préparation

Commencer par choisir un switch qui fera office de serveur VTP (dans notre cas CDR-CSTD). Ensuite tous les autres switchs seront en mode client VTP. Choisissez un nom de domaine VTP (dans notre cas CutStudio).

Pour que la propagation se fasse, il faut que la connexion inter-switch soit configurée en mode trunk.

CDR-CSTD (config)# interface fastEthernet 0/1 CDR-CSTD (config-if)# Switchport mode trunk

Configuration

Sur le Switch Serveur CDR-CSTD

CDR-CSTD (config)# vtp mode server CDR-CSTD (config)# vtp domain CutStudio CDR-CSTD (config)# vtp version 2

Lors d'ajout de nouveaux Vlan, il devront être ajoutés sur ce switch serveur.

Attention lors de la configuration du switch serveur, si vous affectez un mot de passe au domaine, pensez à le renseigner aussi lors de votre configuration sur les switchs clients.

Sur les switchs clients

SW-AILS3 (config)# vtp mode transparent SW-AILS3 (config)# vtp mode client SW-AILS3 (config)# vtp version 2 SW-AILS3 (config)# vtp domain CutStudio

On vérifiera la configuration avec show vtp status :

Une fois cette configuration effectuée, faire un show vlan et regarder si les vlans sont bien diffusés.

Maillard Nicolas

Leconte Brian