Connexion distante ou console avec Putty

Putty est un logiciel sous Windows permetttant d'établir des connexions :

en port console à un équipement réseau

à distance selon divers protocoles : SSH, Telnet, Rsync, etc

Il est téléchargeable sur https://putty.org/.

Connexion en console (Serial)

On choisit

le mode : serial,

le débit de connexion (speed) : 9600 par défaut, mais peut être défini par le fabricant du matériel (38400, 115200, etc)

le port physique ou logique (COM) sur lequel est branché l'équipement (numéro COM1 à COM8)

Pour trouver le port COM à définir, on ira dans le gestionnaire de périphériques et on identifiera dans l'entrée Port COM (en bas).

Connexion SSH/Telnet

On choisit

le mode : ssh ou autre / telnet

l'IP ou le FQDN de la machine à laquelle on souhaite se connecter

Connexion avec clé privée/publique